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Modelnummer: One

Panasonic TX-P42S10E
» Welcher Befehl schaltet das Gerat ein?

‘Steht die Originalfernbedienung richt zur Verfigung, wahlen Sie die passenden Infrarotbefehie aus der Liste.

 1ch habe die Originalferbecienung icht, sber ich kenne den gewanschten Befehi:
VolumeDown (Leiser - ‘Dauer in Milisckunden: 4000

) 2um Ein-baw. Ausschalten des Gerats sind mehrere Befehie erforderich.





[image: image2.png]‘ (Yermeny  Wikrmen s e

Panasonic TX-P42S10E
‘Steht die Originalfernbedienung richt zur Verfigung, wahlen Sie die passenden Infrarotbefehie aus der Liste.

Ich habe die Originalfernbedienung nd wei, weche Taste ich dricken muss.

 ch habe die Orignalferbedienung nicht, sber ch kenne den gevanschen Befehi
VolumeUp (Lauter) - Dauer in Milsclunden 3000

) 2um Ein-baw. Ausschalten des Gerats sind mehrere Befehie erforderich.
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Gerateeinstellung
» Wie schalten Sie TV mit der Fernbedienung ein und aus?

‘Ervichten von Panasoric TX P42S10E TV

© Eine Taste af der Fermbednung 2um En-und Ausschalten
© Jeweis eine Taste auf der Fermbedienung 2um Ein-und Ausschalten

Hat eine Ferbedienung rur einen
Enschalter, kann dieser mit "Orr,
“On/Off" oder einem Krels mit eier
unvolstandigen Line gekennzeichnet
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(Volume Up/Down)

Aktionen genutzt in Aktionen genutzt in

B e~ i B

DVD w AV-Receiver

Aktionen genutzt in Aktionen genutzt in

L T

Media Center PC

Tipp-Center (suppon )

Sie konmen jederzeit wahvend der
Konfiguration de Gerste andern oder
entfernen Kicken S nach der ersten
Enrichtung auf de Registerkarte:
“Gerate", um Gerate 2u sndern,
entfernen oder hinzuzfiigen.

Fernbedienung
ersetzen
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Aktionen J Geréte ‘ Einstellungen

(*IR-Beten Gerate,um Gerte 7 ndern,

entfernen oder hinzuzfiigen.

Aktionen genutzt n Aktionen genutzt n
e 7
Wie bewerten Sie die
- - - Fernbedienung bis jetzt?
DbvD AV-Receiver L3R 20 2% 1

Uberdurchschnittiich

Haben Sie ine neue
Harmony-Fernbedienung?

Aktionen genutzt n: Aktionen genutzt in Fernbedienung

Wi B e T e —

Media Center PC

Aktionen genutzt n:
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Genutzte Gerate: Genutzte Gerate:

C i =

Videos ansehen MP3 Musik

W !

Genutzte Gerate: Genutzte Gerate:

) =

DVD wiedergeben

Tipp-Center (suppon )

Akfionen fassen Funkfionen
Verschiedener Gerate auf nur einer
Taste der Fermbedienung zusammen.
Kicken Sie auf Aktionen neu
ordnen, um die Rehenfolge der
Akfionen auf der Fernbedienung 2u
ndern. Si solten de haufiger
genutzen Aktonen weiter oben
platzeren.

Kicken Sie auf Tastenbelegung, un
die Funkton einer Taste der
Fermbedienung fu dise Akion 2u
andern.
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()armony

ordnen, um die Rehenfolge der

Genutzte Gerate: Genutzte Gerate: :kmm;';*fmw&mw &

1 = 1 genutzen Actonen wefer dben
plataieren.

N § Kicken Si auf Tastenbelegung, un

Videos ansehen r MP3 Musik B die Funkton einer Taste der
Fembedienung fr diese Akton 2u
andern.

W el

Genutzte Gerate: Genutzte Gerate:

< =

DVD wiedergeben

5 Fernbedienung

Genutzte Gerate:
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TV-Kino
£\> Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir diese Aktion.

Die Fernbedienung kann folgende Gerate nicht steuern (S sollten diese Gerate in Threm Konto behalten, damit die
Fernbedienung andere Gerate fir diese Aktion steuern kann):
Yamahs AV-Recsiver

Akton:TV -Kino
© 32, diese Enstelungen sind korekt.
33, aber ich mchte mehr Optionen und Gerate fr diese Aktion inzufiigen.

Nein, ich méchte den Assistenten erneutt ausfilren, um die Enstelingen zu andern,

Wenn Sie die Akton aufrufen, richtet de Fernbedienung das System wie folgt e

Gerat Status / Aktionen
Panasonic TV Panasonic TV ist eingeschaltet.
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingeschaltet
Panasonic (Volume Up/Down)  Panasonic (Volume Up/Down)ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Gerste sind ausgeschaltet
Panasonic TV Panasonic TV ist eingestelt auf TV"
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestelft auf DTV/CBL™

Panasonic (Volume Up/Dowr) VolumeDonn" Befehl wird gesendet an Panasonic (Volume Up/Dowr)

Tipp-Center Sumen @

Die Schrite fur jedes Gerat geben an,
was gesdhieht, wenn Se diese Akton
ausfubven. Bespiel: Wemn Sie DVD.
‘wiedergeben aufiufen, werden
Fermsehgerat, DVD-Spiler und
AV-£mpfanger engeschaltet. Diese:
Schritte werden der Akfionstaste DVD
wiedergeben auf der
Fermbedenung zugewiesen

Vienn Sie weitere Schitte (z. B,
Wahien eines bestinmten Kanals am
Femsehgerat oder Offnen des
DVD-Fachs beim Aufrufen von DVD
wiedergeben hinzufigen méchten,
wahien Sie “Ja, aber ich mchte mehr
Optonen und Gerate fir diese Akton
hinzufugen”.
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‘ Uberpriifen Sie die Gerate fiir TV - Kino (Aktion "TV - Kino"):

Diese Akfon verwendet derzeit Folgendes:

Verwendete Gerdte Entfernen
PanasoricTV. v

Yamaha AV-Receiver v
Panasonic (Volume Up/Donn)

‘Wahlen Sie etwaige zusatziche Gerate fur die folgende Aktitat:Fern-sehen (Akion TV -Kino"):
Nicht verwendete Gerite Hinzufiigen

sonyDW0 Hinzufugen

Qniap Media Center PC Hinzufiigen

Tipp-Center (oo )

Die n dieser Aktion genutzten Gerate
werden unter Verwendete Gerate
aufgefubrt.

Sie konnen zusatzliche Gerate aus der
Liste Nicht verwendete Gerate
hinzufugen.
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@) Welcher Eingang oder Kanal des Gerts Panasonic TV muss Tiop-Center
gewahit sein?

£ gt eventuel viele verschiedene:
Mogichkeiten 2um Anschliefen von
Aktion:TV ~Kino Gersten am Fernsehgerat.

Das Femsehgerst kamn fir
verschiedene Aktonen (z. B.
Fermsehen, DVD wiedergeben und
Spielen) genutat werden. Beispie: Bel
inem Fernsehgerat mit vielen
Engangen kinen Sie verschiedene
Gerste anschiieben. Der DVD-Player
kann 2. B. tber S-Video oder
Component-Video an eiem Bingang
des Fernsehgersts angeschiossen
werden.

Wahien S die entsprechende
Enstelung fur de Akton.





[image: image11.png]Mller

@) Welcher Eingang oder Kanal des Geréits Yamaha AV-Receiver Tiop-Center
muss gewahlt sein?

£ gt eventuel viele verschiedene:
Mogichkeiten 2um Anschliefen von
Aktion:TV ~Kino Gersten am Fernsehgerat.

Das Femsehgerst kamn fir
verschiedene Aktonen (z. B.
Fermsehen, DVD wiedergeben und
Spielen) genutat werden. Beispie: Bel
inem Fernsehgerat mit vielen
Engangen kinen Sie verschiedene
Gerste anschiieben. Der DVD-Player
kann 2. B. tber S-Video oder
Component-Video an eiem Bingang
des Fernsehgersts angeschiossen
werden.

Wahien S die entsprechende
Enstelung fur de Akton.
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@) Welcher Eingang oder Kanal des Gerts Panasonic (Volume Tipp-Center
Up/Down) muss gewahit sein?

£ gt eventuel viele verschiedene:
Mogichkeiten 2um Anschliefen von
Aktion:TV ~Kino Gersten am Fernsehgerat.

Das Femsehgerst ko fir
Kanal 3 verschiedene Aktonen (z. 8.
Kanal4 Fernschen, DVD wedergeben und
Spiee) genutzt werden. Beipil: Bei
oo einem Femsehgeratmt vielen
o e mussden - " vp/oomm s
o “ - : ver
Engangsaucle felt Karn 2. . tber S-Aideo ocer
Component-ideo an sinem Eingang
des Fermsehgerats angeschossen
nerden.

Wahien S die entsprechende
Enstelung fur de Akton.
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Benutzerdefinierte Aktionen
» Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir die Aktion TV - Kino:

Beim Aufiufen dieser Akton werden diese Gerate engeschaltet und folgende Schvite ausgefurt:

Gerdt Aktion beginnen Entfernen Verschieben
1 PanasonicTV Errichten auf V" v

2 Yamaha AV-Receiver  Binvichten auf DTV/CBL" nv.

3 (Volume Up/Down)  Befehl VolumeDonn” an das Gerat senden | ENtfemen

‘Aktion hinzufigen fr | Panasonic TV

gy s — . —

Beim Verlassen dieser Akton werden diese Gerste ausgeschaltet und folgende Scitte ausgefubrt:

Gerat Schritt behalten Entfernen Verschieben
Sie haben keine Aktonen eigerchtet, Si kinen Aktionen inzufigen:

Aktion hinzufigen fr | Panasonic TV Beenden der Aktion | Hinzufiigen >

Standardaktionen sind mit . v."
gekennzeichnet und komnen richt
entfernt oder neu georchet werden.
Das Verhalten eines Gersts wahrend
des Ausfibrens einer Akton it
einstelbar.

Sie konnen bestinmen, was mit jedem
Gerst geschieht, wenn Sie eine Aktion
Starten oder beenden, Beispiel: Die
DVD sollausgeworfen werden, wemn
Sie nach der Wiedergabe die Anlage
ausschalten oder das Fernsehgerat
Sollbeim Einschalten einen bestinmten
Kanal wahlen.
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TV-Kino
£\> Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir diese Aktion.

Die Fernbedienung kann folgende Gerate nicht steuern (S sollten diese Gerate in Threm Konto behalten, damit die
Fernbedienung andere Gerate fir diese Aktion steuern kann):
Yamahs AV-Recsiver

Akton:TV -Kino
3a, diese Enstelungen sind korekt.
© 33, aber ich mchte mehr Optonen und Gerate fr diese Aktion inzufiigen,

Nein, ich méchte den Assistenten erneutt ausfilren, um die Enstelingen zu andern,

Wenn Sie die Akton aufrufen, richtet de Fernbedienung das System wie folgt e

Gerat Status / Aktionen
Panasonic TV Panasonic TV ist eingeschaltet.
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingeschaltet
Panasonic (Volume Up/Down)  Panasonic (Volume Up/Down)ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Gerste sind ausgeschaltet
Panasonic TV Panasonic TV ist eingestelt auf TV"
Yamaha AV-Receiver Yamaha AV-Receiver ist eingestelft auf DTV/CBL™

Panasonic (Volume Up/Dowr) VolumeDonn" Befehl wird gesendet an Panasonic (Volume Up/Dowr)

Tipp-Center Sumen @

Die Schrite fur jedes Gerat geben an,
was gesdhieht, wenn Se diese Akton
ausfubven. Bespiel: Wemn Sie DVD.
‘wiedergeben aufiufen, werden
Fermsehgerat, DVD-Spiler und
AV-£mpfanger engeschaltet. Diese:
Schritte werden der Akfionstaste DVD
wiedergeben auf der
Fermbedenung zugewiesen

Vienn Sie weitere Schitte (z. B,
Wahien eines bestinmten Kanals am
Femsehgerat oder Offnen des
DVD-Fachs beim Aufrufen von DVD
wiedergeben hinzufigen méchten,
wahien Sie “Ja, aber ich mchte mehr
Optonen und Gerate fir diese Akton
hinzufugen”.





